|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32” | 32” | 32” | 32” |
| 24” | 24” | 24” | 24” |
| 16” | 16” | 16” | 16” |
| 8” | 8” | 8” | 8” |

BACK OF STAGE

THIS WILL BE A SUPPORT LEVEL FOR SAFETY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24” | 24” | 24” | 24” |

24”

24”

FRONT OF STAGE